; Generic boot for x75 series (S75,SL75)
; If SKEY is not entered into the phone, change value of "Data02" in
; the section "Boot03" to your bootkey (you can calculate bootkey using
; x65flasher or PapuaUtils)
;
; Стандартный лоадер для 75 серии (S75,SL75)
; Если в ваш телефон не введён SKEY, измените значение параметра "Data02"
; в секции "Boot03" на ваш bootkey (получить его можно с помощью x65flasher
; или PapuaUtils

[PhoneCommonInfo]
Version=1.0
Comments=Driver for Siemens x75
Copyright=Chaos, Ported to V_Klay by ValeraVi
ReleaseDate=2006-02-21
Name=Siemens x75
MCUMemGeometry=0
optBaudCmdCodes=57600: 0x00, 115200: 0x01, 230400: 0x02, 460800: 0x03, 614400: 0x04, 921600: 0x05, 1228800: 0x06, 1600000: 0x07,
optCmdAddrAndSizeLen=4
optWriteCmdVersion=2
optTestEmptyCmdEnable=1
optKeepAliveCmdEnableAndSetInterval=250
Boots=Connect, GoBoot.bin, Boot.bin, Test.bin
Type=Password Boot

[Phone01]
Name=S75,SL75
Comments=Siemens x75 Phone (connecting, using boot password)
MCUMemFuBu= fullflash,      0xA0000000, 0x04000000
MCUMemArea01= BCORE,    0xA0000000, 0x00020000, bootcore
MCUMemArea02= EELITE,    0xA0040000, 0x00020000, EELITE
MCUMemArea03= CODE,      0xA0080000, 0x0140A000, CODE
MCUMemArea04= LngPack,  0xA1640000, 0x002D0000
MCUMemArea05= GFXPack, 0xA19A0000, 0x00220000
MCUMemArea06= FFS_A,      0xA1C00000, 0x01BC0000
MCUMemArea07= FFS_C,      0xA37C0000, 0x00200000
MCUMemArea08= FFS_B,      0xA39C0000, 0x005E0000
MCUMemArea09= EEFULL,    0xA3FA0000, 0x00040000
MCUMemArea10= SEXIT,       0xA3FE0000, 0x00020000


[Boot01]
Name=Connect
UseIgnition=1
TryCount=-1
NoSendLen=1
Data=0sAT
NoSendCheckSum=1
Answer=C0
AnswerTimeout=20

[Boot02]
Name=GoBoot.bin
NoSendLen=1
Data=30
NoSendCheckSum=1

[Boot03]
Name=Boot.bin
SizeLen=2
Data01=120000EA0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005349454D454E535F424F4F54434F44450300000000000000
Data02=00000000000000000000000000000000
[encoded data, 4431 characters]
Answer=C1A5

[Boot04]
Name=Test.bin
DelayBefore=200
NoSendLen=1
Data=41
NoSendCheckSum=1
Answer=52

