[PhoneCommonInfo]
Version=1.0
Comments=Driver for Siemens X65
Copyright=Chaos
Name=X65/X75
MCUMemGeometry=0
optBaudCmdCodes=57600: 0x00, 115200: 0x01, 230400: 0x02, 460800: 0x03, 614400: 0x04, 921600: 0x05, 1228800: 0x06, 1600000: 0x07,
optCmdAddrAndSizeLen=4
optWriteCmdVersion=2
optTestEmptyCmdEnable=1
optAuthorization=1
optKeepAliveCmdEnableAndSetInterval=250
Boots=Connect, GoBoot.bin, MainBoot.bin, ChaosKey1.bin, ChaosKey2.bin
Type=Password boot
[Phone01]
Name=x65 353662002387058
Comments=Siemens x65 Phone (connecting, using boot password)
MCUMemFuBu= fullflash, 0xA0000000, 0x02000000
MCUMemArea01= BCORE,  0xA0000000, 0x00020000, bootcore
MCUMemArea02= CODE1,  0xA0020000, 0x001E0000
MCUMemArea03= EXIT,   0xA0200000, 0x00020000
MCUMemArea04= EEFULL, 0xA0220000, 0x00040000
MCUMemArea05= FFS_B,  0xA0260000, 0x00080000
MCUMemArea06= FFS_C,  0xA02E0000, 0x00200000
MCUMemArea07= FFS_A1, 0xA04E0000, 0x00320000
MCUMemArea08= XCORE,  0xA0800000, 0x00020000
MCUMemArea09= CODE2,  0xA0820000, 0x007C0000
MCUMemArea10= EELITE, 0xA0FE0000, 0x00020000
MCUMemArea11= CODE3,  0xA1000000, 0x00800000
MCUMemArea12= FFS_A2, 0xA1800000, 0x00800000
[Phone02]
Name=x75 353662002387058
Comments=Siemens x75 Phone (connecting, using boot password)
MCUMemFuBu= fullflash, 0xA0000000, 0x02000000
MCUMemArea01= BCORE,  0xA0000000, 0x00020000, bootcore
MCUMemArea02= EEFULL, 0xA0020000, 0x0020000
MCUMemArea03= CODE,   0xA0040000, 0x0070000
MCUMemArea04= LngPck, 0xA00E0000, 0x00A0000
MCUMemArea05= CODE,   0xA0180000, 0x1480000
MCUMemArea06= FFS,    0xA0160000, 0x0700000
MCUMemArea07= FFS_C,  0xA01D0000, 0x0200000
MCUMemArea08= FFS_B,  0xA01F0000, 0x0080000
MCUMemArea09= FFS?,   0xA01F8000, 0x0040000
MCUMemArea10= EEFULL, 0xA01FC000, 0x0040000
[Boot01]
Name=Connect
UseIgnition=1
TryCount=-1
NoSendLen=1
Data=0sAT
NoSendCheckSum=1
Answer=B0
AnswerTimeout=100
[Boot02]
Name=GoBoot.bin
NoSendLen=1
Data=30
NoSendCheckSum=1
[Boot03]
Name=MainBoot.bin
SizeLen=2
[encoded data, 5261 characters]
Answer=B1
[Boot04]
Name=ChaosKey1.bin
DelayBefore=100
NoSendLen=1
Data=E236E44A03DC
NoSendCheckSum=1
[Boot05]
Name=ChaosKey2.bin
DelayBefore=100
NoSendLen=1
Data=91331F7E9AB181CF6DBB261C9C3A3F2C9F29FF9AECF1EA96501D76CF753A4416341A75DA990112B62EE4F6C880
NoSendCheckSum=1
Answer=A5
